血细胞分离机采购项目采购需求参数

（1）设备具备连续单个核细胞程序，程序采集中红细胞的混入率≦3%；
（2）具备血浆置换治疗程序，且血浆置换的效率≥84%；
（3）具备血小板回输功能，且血小板丢失率≤3%，保护血小板细胞成分；
[bookmark: _GoBack]（4）程序治疗中，全血流速最低≤10ml/min，保障患者治疗安全；

