项目名称:医用耗材（试剂）公开遴选

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2026年9月15日
文件回执截止时间：2026年9月21日下午17点
遴选时间：   2026年9月22日下午15点  

	2
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]项目：医用耗材公开遴选

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
遴选时提交遴选文件正本  1  份，副本  2  份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。

	4
	遴选文件递交处：  福建省肿瘤医院   

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。




地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五
    电  话： 0591-62752532
联系人： 何


一、耗材遴选项目
	项目序号
	耗材名称
	性能及适用范围
	参考要求

	1
	胸主动脉覆膜支架系统
	1、要求适用于的Stanfod B 型胸主动脉夹层腔内治疗，支架直径范围 20-40mm，锥度-10-0mm， 近端锚定区长度不小于10mm，可提供至少240mm长度，近端有裸支架和无裸支架可供选择。
2、要求镍钛合金支架+无缝涤纶覆膜，低覆膜渗透率，可有效预防内漏。
3、要求支架确保封闭效果，减少尾端应力，降低SINE发生率。
4、要求支架环变径、变高、变峰数，提供适当径向支撑力，增强支架柔顺性，顺应主动脉三维扭转，无背筋设计，减小弹性回直力。
5、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	1、产品应满足相关生产管理标准。 2、医用耗材C码在福建省医用耗材阳光采购结果共享范围内的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 3、遴选会上需提供样品（若有） 4、需提供我省其他公立医院采购发票复印件（若有） 5、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 6、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。以厂家、代理商为代表参加投标，其配送资格需满足我院供应商管理要求。

	2
	腹主动脉覆膜支架系统
	1、适用于腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗。
2、支架近端有倒勾锚定，近端锚定区长度不小于10mm ，肾上角≤ 60° ，肾下角≤75°，主体直径范围不小于20-35mm，接腿直径范围不小于10-24mm，至少有45/70mm主体体延长段和单边AUI主体供货。
3、精准锚定：Marker下缘为覆膜起始处，便于观察，显影清晰，定位精准。
4、安全主动锚定稳固：近端裸支架带倒刺，镍钛合金支架，具备柔顺性、贴附性，超薄高密度涤纶覆膜，降低膜渗。
5、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	3
	医用胶原
修复膜
	1、适用于临床常见舌癌、颊黏膜肿瘤、下咽环后肿瘤、腮腺肿瘤、颌骨重建等疾病术后缺损组织的修复重建，颌面头颈相关软硬组织缺损修复再生。
2、要求材料具有良好生物相容性；降解可吸收特点避免远期异物反应；材料具有一定机械张力可满足固定操作。     
3、要求材料具备膜类形态，胶原蛋白成分，具有微孔隙结构，可实现支架作用完成细胞富集和基质分化。
4、要求材料品规齐全，至少覆盖以下范围20*30mm-50*60mm，材料可个性化裁剪，可满足不同术式场景的便捷操作需求。
5、材料严格按照行业标准灭菌，一次性使用。
6、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	4
	引流袋
	1、适用于连接胸腔引流管及腹腔引流管等，引流胸腹水。
2、要求产品品规齐全，采用螺旋接头，能与本院胸腹腔置管连接匹配，袋体性能稳定，可防回流，容量可达1000ml。
3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	5
	高压造影射器及附件
	1、适用于与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液等。
2、配套MRI-S60高压注射器使用，需为集采中选产品。
	

	6
	皮肤防护剂
	1、适用于放疗患者放疗时皮肤防护，预防医用射线对人体皮肤的损伤。
2、适配临床使用规格。
3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	7
	吻合口加固修补片
	1、适用于配合吻合器使用，用于胃、肠、肺、胰腺吻合部位加固。
2、采用生物型可吸收材料制备，生物相容性符合有关国家标准，无毒无致敏性，可控降解周期可达半年。管袖式结构，由补片和牵引线等构成，无背衬。
3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	8
	一次性使用
热活检钳
	1、与软性内窥镜和高频手术设备配合，利用高频电流对消化道内组织进行凝固和止血。
2、具备360℃同步旋转功能，插入部直径≥2.5mm，有效工作长度≥1800mm，头端开幅≥4mm，满足胃肠诊疗需求。
	

	9
	不可吸收缝线
	1、用于软组织、血管等缝合。
2、覆盖临床适用规格，圆针、线径11-0。
3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	

	10
	不可吸收缝线
	1、用于软组织、血管等缝合。
2、覆盖临床适用规格，圆针、线径12-0。
3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
	



[bookmark: _GoBack]二、耗材遴选方案
有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。
1、 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。
2、 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。
3、 遴选会需提供样品一套。
4、 需提供报名联系人医社保证明。
5、 遴选参考标准（若有）：
	序号
	项目
	遴选参考标准

	1
	价格
	40%

	2
	产品标准、质量
	40%

	3
	产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力
	10%

	4
	现场样品展示
	10%

	
	综合
	100%



项目文件回执单

	序号
	耗材名称
	厂家
	注册证号
	规格型号

	
	
	
	
	



公司名称：
联系人：   
联系电话：
邮箱号：  
公司盖章：

                           202  年  月  日       

