福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保招标公告

一、招标项目概况和范围
项目名称：福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保项目。
项目地点：福马路420号。
招标范围和内容：为医院监控中心设备系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、门禁管理系统、光纤网络系统、屏幕显示系统，背景音乐和紧急广播系统、安检系统等所有视频安防及安全检查设施设备的日常管理、维护、维修、升级等方面的工作
服务期限：1年。

二、投标人资格要求及审查办法
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
落实政府采购政策需满足的资格要求。
委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。
财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；
参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。
资格审查采用方式：资格后审。
本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。
投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。
投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
上述提供材料均须加盖公章。
备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。
三、招标文件的获取
本招标项目不采用电子招投标。
凡有意参加投标者应按照附件操作要求进行线上报名，报名文件提交截止时间2026年9月23日17：30，并可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息
项目联系人：陈女士           联系电话：0591-62752801
四、答疑截止时间
投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。
五、投标文件的要求及递交
投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。
投标文件递交的截止时间：2026年9月24日09:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。
六、开标评标时间地点
开标时间：2026年9月24日09:00时
评标时间：开标后即开始评标。
地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科
备注：
未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。
七、评标原则及办法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标方法：综合评分。
投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
八、合同条款内容及签订
合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。
合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
九、付款方式与条件
服务费按季度支付（每三个月为一结算周期），下一季度首月支付上一季度服务费用，单次支付金额根据甲方考核结果据实核定，最高不超过合同总金额的25%。

十、其他未详尽事宜

依照国家政府采购有关规定。
十一、监督电话
在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

                                                 福建省肿瘤医院

                                 2026年9月17日

报价内容一览

	项目名称
	招标方式
	控制价
	要求
	期限

	福建省肿瘤医院视频安防监控设施维保服务项目
	综合评分
	21.4万元/年
	详见附件
	1年


备注：如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

附件：

一、项目概况（采购标的）

1.项目概况

福建省肿瘤医院位于福州市晋安区福马路420号，医院占地面积9.37万平方米，建筑面积21.3万平方米（其中主要楼座面积20.8万平方米）。本次采购主要是为了医院监控中心设备系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、门禁管理系统、光纤网络系统、屏幕显示系统，背景音乐和紧急广播系统、安检系统等所有视频安防及安全检查设施设备的日常管理、维护、维修、升级等方面的工作，需依照《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）、《建筑智能化系统运行维护技术规范》（JGJ/T 417-2017）、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2025）、《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T 30147-2013）、《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）、《微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》（GB 15208.1-2018）、《微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备》（GB 15208.2-2018）、《通过式金属探测门通用技术规范》（GB 15210-2018）、《医院安全防范要求》（GB/T 31458-2026）等标准规定的内容，其中若有涉及相关标准、规范版本升级或新出台的，按最新标准执行，结合医院的实际情况和管理要求，确保各项系统稳定运行，并做好有关巡检统计报表工作。

2.服务年限：1年。
3.投标人应以本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：人工、保险、所有辅材及配件、应急备用件、维保工具设备、第三方协调、保修返修、培训、设备拆装移位及新增系统免费接入等全部费用。除采购人明确承担的设备采购费及户外破路费外，采购人不再支付任何额外费用。
4.设备清单（包括但不限于如下清单，具体以医院安防系统的实际设备设施为准）：

内科楼视频安防监控系统主要设备清单

	序号
	品牌、型号、产品名称
	生产厂家
	数量
	备注

	1
	海康威视，DS-2CD1245-LA，枪机
	海康威视
	5台
	

	2
	海康威视，DS-2CD2610F-IS，枪机
	海康威视
	5台
	

	3
	海康威视，DS-2CD2610F-ZLP，枪机
	海康威视
	3台
	

	4
	海康威视，DS-2CD2625CF-IS，枪机
	海康威视
	84台
	

	5
	海康威视，DS-2CD2625CFV3-LZS，枪机
	海康威视
	7台
	

	6
	海康威视，DS-2CD2T46FWDA4-LS，枪机
	海康威视
	24台
	

	7
	海康威视，DS-2CD2T46WDV3-I3，枪机
	海康威视
	7台
	

	8
	海康威视，DS-2CD3T47EWDV3-L，枪机
	海康威视
	7台
	

	9
	海康威视，DS-2CD7T27DWD-IZS，枪机
	海康威视
	4台
	

	10
	海康威视，DS-2CD3646WDV3-LZ，枪机
	海康威视
	8台
	

	11
	海康威视，DS-2CD2245CV8-L，枪机
	海康威视
	1台
	

	12
	海康威视，DS-2DC6423IW-DE，半球
	海康威视
	12台
	

	13
	海康威视，DS-2CD2525EFV2-I，半球
	海康威视
	13台
	

	14
	海康威视，DS-2CD2525F-IS，电梯专用半球
	海康威视
	14台
	

	15
	海康威视，DS-2CD3546FWDV3-IT，电梯专用半球
	海康威视
	3台
	

	16
	海康威视，DS-2CD2710F-IS，半球
	海康威视
	16台
	

	17
	海康威视，DS-2CD2710F-ZLH，半球
	海康威视
	48台
	

	18
	海康威视，DS-2CD2725CF-IS，半球
	海康威视
	206台
	

	19
	海康威视，DS-2CD2725CFV3-IS，半球
	海康威视
	41台
	

	20
	海康威视，DS-2CD2745CFV3-IS，半球
	海康威视
	28台
	

	21
	海康威视，DS-2CD2746FWDV3-IZS，半球
	海康威视
	21台
	

	22
	海康威视，DS-2CD3347WDV3-L，半球
	海康威视
	4台
	

	23
	海康威视，DS-2XA3346EF-LS，半球
	海康威视
	6台
	

	24
	海康威视，DS-IPC-T12HV3-IA，半球
	海康威视
	3台
	

	25
	海康威视，DS-2XA3956F-IS，鱼眼
	海康威视
	34台
	

	26
	海康威视，DS-2CD2725CFD-IS，智能摄像机
	海康威视
	1台
	

	27
	海康威视，DS-2DF8223IW-A，球机
	海康威视
	2台
	

	28
	海康威视，DS-2DF728W-ZLI/ZLO，球机
	海康威视
	7台
	

	29
	海康威视，DS-2DC6423IW-DE，球机
	海康威视
	1台
	

	30
	海康威视，DS-2PT7D40IW-DE/C，球机
	海康威视
	3台
	

	31
	海康威视，DS-2SK8C246IMXR-D/AR，球机
	海康威视
	1台
	

	32
	海康威视，iDS-2DE7223MW-A/S5，球机
	海康威视
	3台
	

	33
	海康威视，网络视频存储服务器（48盘），DS-A80648S
	海康威视
	3台
	

	34
	海康威视，网络视频存储服务器（16盘），DS-A81016S
	海康威视
	1台
	

	35
	希捷，6T企业级硬盘，ST6000NM0115
	希捷
	107块
	

	36
	海康威视，DS-8832N-R8/（包含4块6T硬盘）
	海康威视
	2套
	

	37
	海康威视，NVR-X8-32（包含8块6T硬盘），硬盘录像机NVR
	海康威视
	2套
	

	38
	海康威视，DS-7908N-R4（C）（包含4块6T硬盘）
	海康威视
	1套
	

	39
	海康威视，DS-8616N-E8（包含4块4T硬盘），硬盘录像机NVR
	海康威视
	2套
	

	40
	海康威视，DS-7716N-E4-V3（包含2块6T硬盘），硬盘录像机NVR
	海康威视
	1套
	

	41
	海康威视，DS-6904UD，视频解码器
	海康威视
	1台
	

	42
	海康威视，DS-VM21S-B（iSecure Center综合安防管理平台），网络平台服务器（含平台管理软件）
	海康威视
	1套
	

	43
	海康威视，DS-VE2108C-BBC，流媒体服务器
	海康威视
	1套
	

	44
	联想，ThinkStation K，分控电脑
	联想
	6台
	

	45
	星网锐捷，RG-S8606，核心交换机
	星网锐捷
	2台
	

	46
	星网锐捷，STAR-S1816+，接入层交换机
	星网锐捷
	6台
	

	47
	星网锐捷，RG-S2928G-24P，接入层交换机
	星网锐捷
	10台
	

	48
	星网锐捷，SN7116-F，接入层交换机
	星网锐捷
	13台
	

	49
	星网锐捷，RG-NBS2009G-P，交换机
	星网锐捷
	2台
	

	50
	星网锐捷，RG-NBS2026G-P，交换机
	星网锐捷
	5台
	

	51
	星网锐捷，RG-S1930-24GT4SFP-P，交换机
	星网锐捷
	11台
	

	52
	锐捷，MINI-GBIC-LX-SM1310，光纤模块
	星网锐捷
	20块
	

	53
	海康威视，DS-19A08-BN，网络报警主机                          （包含键盘、遥控器、充电电池）
	海康威视
	12套
	

	54
	博世，ISC-BDL2-WP6G-CH，双鉴探测器
	博世
	4个
	

	55
	豪恩，H0-03F，铁门磁
	豪恩
	4个
	

	56
	睿易，无线网桥
	睿易
	16对
	

	57
	网广，WL-S-SS1125GE，纤收发器
	网广
	2对
	

	58
	海康威视，DS-1T610N，门磁
	海康威视
	1个
	

	59
	海康威视，DS-1T720N，紧急按钮
	海康威视
	31个
	

	60
	海康威视，DS-1T33AN-F，被动红外探测器
	海康威视
	2台
	

	61
	海康威视，DS-1T33S，三光束红外对射探测器
	海康威视
	8台
	

	62
	海康威视，DS-2FP2020，拾音器
	海康威视
	1个
	

	63
	海康威视，DS-3E0109P-S，交换机
	海康威视
	14台
	

	64
	锐捷，RG-EST310-03，网桥
	星网锐捷
	1对
	

	65
	监视器，AOC,32寸液晶电视
	冠捷
	4台
	

	66
	监视器，AOC,43寸液晶电视
	冠捷
	1台
	

	67
	机柜，800*800*2000，专用机柜
	华安
	4台
	

	68
	线材及安装
	北讯
	1套
	


外科大楼视频安防监控系统

机柜设备

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	操作台
	定制四联2400*900*750
	套
	1
	华安
	一层监控中心
	

	2
	专用机柜
	800*800*2000
	个
	1
	华安
	一层监控中心
	背景音乐设备机柜

	3
	解码器机柜
	600*600*2000
	个
	1
	兰贝
	一层监控中心
	监控解码器安装机柜

	4
	存储器机柜
	600*1000*2000
	个
	2
	兰贝
	一层监控中心
	监控存储安装机柜

	5
	服务器机柜
	600*1000*2000
	个
	1
	兰贝
	一层监控中心
	服务器、核心交换机安装机柜

	6
	落地式机柜、机架
	19″综合布线机柜 落地式（600*600*2000）
	个
	55
	兰贝
	各楼层弱电间
	负3至负一层弱电间各一个、1至26层弱电间各两个


显示屏设备

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	解码拼控一体机
	DS-6920UD
	台
	1
	海康威视
	监控中心
	

	2
	46寸拼接屏
	DS-D2146AB-0XY
	台
	20
	海康威视
	监控中心
	

	3
	管理电脑
	
	套
	1
	兼容机
	监控中心
	


视频监控系统

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	网络枪机
	DS-2CD2245CV8-L
	台
	13
	海康威视
	见实地
	大楼内部

	2
	网络枪机
	DS-2CD2625CF-IS
	台
	7
	海康威视
	
	

	3
	网络枪机
	DS-2CD2725CF-IS
	台
	5
	海康威视
	
	

	4
	网络枪机
	DS-2CD2T46FWDA4-LS
	台
	24
	海康威视
	
	

	5
	网络枪机
	DS-2CD3646WDV3-LZ
	台
	2
	海康威视
	
	

	6
	网络半球
	DS-2CD2745CFV3-IS
	台
	281
	海康威视
	
	

	7
	球机
	DS-2PT7D40IW-DE/C
	台
	4
	海康威视
	
	

	8
	36盘位云存储主机
	DS-A70336R-ACVS/M
	台
	7
	海康威视
	
	

	9
	8TB企业级硬盘
	HK728TAH
	块
	108
	海康威视
	
	

	10
	6TB企业级硬盘
	ST6000NM019B
	块
	24
	希捷
	
	

	11
	8TB监控级硬盘
	WD82HKAI-78
	块
	2
	海康威视
	
	

	12
	6TB企业级硬盘
	
	块
	120
	希捷
	
	

	13
	智搜硬盘录像机
	iDS-8632NX-P8
	台
	1
	海康威视
	
	

	14
	16口POE交换机
	DS-3E0518SP-SE
	台
	2
	海康威视
	
	

	15
	NTP校时服务器
	DS-VEN11L-NTP
	台
	1
	海康威视
	
	

	16
	管理服务器
	DS-VM21S-B
	台
	1
	海康威视
	
	

	17
	单路电源适配器
	APM211
	台
	21
	快鱼
	
	

	18
	16口交换机
	S2700-18TP-SI-AC
	台
	25
	华为
	各楼层弱电间
	

	19
	24口交换面
	S2700-26TP-SI-AC
	台
	3
	华为
	地下室三层弱电间
	

	20
	48口交换机
	S2710-52P-SI-AC
	台
	1
	华为
	一层弱电间
	

	21
	核心交换机（48电+48光+24电）
	S7703系  ES0B00770300 ES0D00MCUA00*2 ES0DG48TFA00 ES1D2G48SFA0 ES0DG24TFA00 W2PSA0800*2 ES0SMS217700
	台
	1
	华为
	一层监控中心机房
	

	22
	成套防雨设备箱
	500*400*150
	套
	14
	定制
	室外电杆处
	

	23
	管理电脑
	
	套
	1
	兼容机
	一层监控中心
	


入侵报警系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	小电器（紧急按钮）
	HO-01B+
	个
	48
	豪恩
	各病区护士站、ICU
	

	2
	报警控制主机
	IP7400XI-CHI
	台
	1
	BOSCH
	一层消控中心
	

	3
	八防区报警模块
	DS7432
	块
	17
	BOSCH
	各弱电间
	

	4
	串口模块
	B426-CN
	台
	2
	BOSCH
	一层监控中心
	

	5
	报警键盘
	DS7447E
	个
	1
	BOSCH
	
	

	6
	双总线驱动板
	DS7436
	个
	1
	BOSCH
	
	

	7
	报警软件
	MTSW-200
	套
	1
	BOSCH
	
	

	8
	软件加密狗
	
	个
	1
	BOSCH
	安装于消防监控中心管理电脑
	

	11
	警号
	HC-103
	个
	1
	豪恩
	一层消控中心
	

	12
	管理电脑
	
	套
	1
	兼容机
	一层监控中心
	


子巡查系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	离线式巡更点
	KD-2000
	台
	270
	中控
	全院各区域
	

	2
	无线巡更通讯器
	KD-2000
	台
	1
	中控
	
	

	3
	巡更棒
	
	台
	11
	中控
	
	

	4
	管理电脑
	
	套
	1
	兼容机
	一层监控中心
	与门禁共用一台


门禁管理系统

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	厂家
	安装位置
	备注

	1
	系统软件 配套门禁管理软件
	WIN-PAK  WPS3
	台
	1
	霍尼韦尔
	新外科大楼
	

	2
	门禁读卡器
	JT-MCR-45-32
	台
	70
	霍尼韦尔
	
	

	3
	IC卡发卡器
	JT-MCR-45-32
	台
	1
	霍尼韦尔
	
	

	4
	门禁控制器 双门
	PRO3000
	个
	46
	霍尼韦尔
	
	

	5
	电控锁
	VAN-MLSH01
	个
	70
	霍尼韦尔
	
	

	6
	出门按钮
	EXB-1
	台
	70
	霍尼韦尔
	
	

	7
	梯控主控器
	PRO32IC
	个
	1
	霍尼韦尔
	三层弱电间
	

	8
	读卡器模块
	PRO32R2
	个
	4
	霍尼韦尔
	负一层*2/二层*1/三层*1
	

	9
	读卡器
	JT-MCR45-32
	个
	8
	霍尼韦尔
	E2/E3/E17
	

	10
	可视对讲室内主机
	IS-4500
	个
	3
	霍尼韦尔
	ICU*2/输血科*1
	

	11
	单户小门口机
	HC-6000
	个
	4
	霍尼韦尔
	ICU*3/手术室*1
	

	12
	双门门禁控制器
	PRO3000
	个
	2
	霍尼韦尔
	6层弱电井
	

	13
	读卡器
	JT-MCR-45-32
	个
	4
	霍尼韦尔
	ICU*4
	

	14
	电磁锁
	VAN-MLSH01
	个
	4
	霍尼韦尔
	
	

	15
	出门按钮
	
	个
	4
	霍尼韦尔
	
	


防治大楼视频安防监控系统主要设备清单
视频监控
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌
	安装位置
	备注

	1
	400万红外半球
	DS-2CD234YZ-CL
	台
	321
	海康威视
	各楼层
	

	2
	400万红外枪机
	DS-2CD224YZ-CL
	台
	106
	海康威视
	各楼层
	

	3
	400万人脸半球网络摄像机
	DS-2CD714XYZUV-ABCDEF
	台
	16
	海康威视
	各楼层
	

	4
	400万人脸枪型网络摄像机
	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF
	台
	13
	海康威视
	各楼层
	

	5
	400万防油污摄像机
	DS-ECD4045-L3/YW
	台
	12
	海康威视
	各楼层
	

	6
	400万电梯半球网络摄像机
	DS-2CD2546FWYZ-ITS/DTF
	台
	15
	海康威视
	电梯
	

	7
	6寸400W易智能红外网络球机
	DS-2DE642YZ-CD/EPC(G)
	台
	3
	海康威视
	4层报告厅2台，室外1台
	

	8
	800W全景摄像机
	(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZL/VWS
	台
	1
	海康威视
	1层
	

	9
	网络防雷器
	
	个  
	19  
	
	室外
	

	10
	立杆
	
	个  
	8个 
	
	室外
	

	11
	楼层配电箱
	
	台  
	26  
	
	各楼层弱电井
	

	12
	室外防水箱
	
	台  
	2  
	
	室外
	

	13
	网络视频存储服务器
	DS-A70348R
	台  
	7  
	海康威视
	监控室
	

	14
	机械硬盘
	6T
	块  
	329  
	希捷
	监控室
	

	15
	55英寸3.5mm液晶拼接单元
	DS-D2A551LE
	台
	12
	海康威视
	监控室
	

	16
	后维护支架
	55英寸
	台
	12
	海康威视
	监控室
	

	17
	15米HDMI视频线
	DS-1HD2PB（15米）
	条
	12
	海康威视
	监控室
	

	18
	12路解码器
	DS-6A12UD
	台
	1
	海康威视
	监控室
	

	19
	1路解码器
	DS-6A01UD
	台
	2
	海康威视
	一层1台、二层1台
	

	20
	42寸液晶显示屏
	DS-D5543F3-1V0
	台
	2
	海康威视
	一层1台、二层1台
	

	21
	5米HDMI视频线
	DS-1HD3PB（5米）
	条
	2
	海康威视
	
	

	22
	监控软件平台
	定制
	套
	1
	海康威视
	监控室
	

	23
	平台软件服务器
	DS-VE21S-D/R
	台
	1
	海康威视
	监控室
	

	24
	人脸识别服务器
	DS-7716NX-K5
	台
	2
	海康威视
	监控室
	

	25
	管理工作站
	主机：DS-AXF142P
	套
	1
	海康威视
	监控室
	

	
	
	显示器：DS-D5022FX
	
	
	
	
	


入侵报警系统

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	使用部位
	数量
	品牌

	1
	紧急按钮（86盒型）
	DS-PD661-E
	各楼层
	75个
	海康威视

	2
	微波和被动红外复合入侵探测器
	DS-PD2-P12QE-C
	各楼层
	13个
	海康威视

	3
	8路网络型报警主机
	DS-PA601-256M-N
	楼层弱电间
	18台
	海康威视

	4
	接警主机
	DS-PNA08-M
	监控室
	1台
	海康威视

	5
	报警编程键盘
	DS-PK1-CM
	监控室
	1台
	海康威视

	6
	声光报警器
	DS-PS1-R
	各楼层
	10台
	海康威视

	7
	报警软件
	定制
	监控室
	1套
	海康威视

	8
	7寸智能门禁一体机
	DS-K1T67ZLU
	各楼层
	187台
	海康威视

	9
	280KG单门带锁信号磁力锁
	DS-K4H250BSC
	各楼层
	42把
	海康威视

	10
	280KG双门带锁信号磁力锁
	DS-K4H250BDC
	各楼层
	145把
	海康威视

	11
	出门按钮
	EB29
	各楼层
	187个
	海康威视

	12
	门禁专用电源
	DS-K7M-AW50-1
	各楼层
	187个
	海康威视

	13
	电源箱
	
	弱电间
	19台
	海康威视

	14
	IC卡-IC-M1
	DS-K7M101
	
	500张
	海康威视

	15
	生物信息采集仪
	DS-K1F600U-D6E
	监控室
	1台
	海康威视

	16
	系统服务器
	DS-VE21S-D/R
	监控室
	1台
	海康威视

	17
	软件
	定制
	监控室
	1套
	海康威视

	18
	管理工作站
	主机：DS-AXF142P
	监控室
	1台
	海康威视

	
	
	显示器：DS-D5022FX
	
	
	海康威视

	19
	7寸智能门禁一体机
	DS-K1T67ZLU
	医护电梯
	4台
	海康威视

	20
	梯控主机
	DS-K2210
	医护电梯
	4台
	海康威视

	21
	梯控联动模块
	DS-K2M0032A
	医护电梯
	4台
	海康威视

	22
	开关电源
	24V/50W
	医护电梯
	8根
	海康威视


子巡查系统

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	使用部位
	数量
	品牌

	1
	巡更采集器
	DS-K9101
	各楼层
	3台 
	海康威视

	2
	巡更信息钮
	DS-K7M200
	监控室
	50个 
	海康威视

	3
	通讯底座
	DS-K9130-U
	监控室
	  1个
	海康威视

	4
	巡更软件
	定制
	地下室
	1套
	海康威视


广播系统

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	使用部位
	数量
	品牌

	1
	网络广播系统主机
	NET500
	监控室
	1台
	湖山

	2
	网络广播主控软件
	定制
	监控室
	1台
	湖山

	3
	网络报警器
	VOA-5200
	监控室
	1台
	湖山

	4
	节目定时器
	FDC2315
	监控室
	1台
	湖山

	5
	数字调谐器
	TU2112B
	监控室
	1台
	湖山

	6
	电源时序器
	DX4.0
	监控室
	1台
	湖山

	7
	播放器
	PDV-878
	监控室
	1台
	湖山

	8
	前置放大器
	QF10
	监控室
	1台
	湖山

	9
	网络寻呼话筒
	VOA-2100
	监控室
	1台
	湖山

	10
	话筒嵌入式软件
	定制
	监控室
	1套
	湖山

	11
	播音麦克风
	DS-308M
	监控室
	1台
	湖山

	12
	壁挂式IP有源信息音箱
	VOA-7100
	监控室
	1台
	湖山

	13
	工作站
	主机：DS-AXF142P
	监控室
	1台
	海康威视

	
	
	显示器：DS-D5022FX
	
	1台
	海康威视

	14
	IP网络功放（350W）
	VOA350IP
	监控室
	2台
	湖山

	15
	功放嵌入软件
	定制
	监控室
	4套
	湖山

	16
	室外草坪音箱
	CP-11
	监控室
	12台
	湖山

	17
	机柜
	NCE42-66-BAA
	监控室
	1台
	湖山

	18
	机柜PDU
	
	监控室
	1个
	

	19
	IP网络功放（1000W）
	VOA1000IP
	一层
	2台
	湖山

	20
	室内单基色LED显示屏
	MC-QL375
	一层
	3.33㎡
	MC

	21
	专用电源
	4.5V40A
	一层
	9台
	

	22
	LED系统
	定制
	一层
	1套
	

	23
	显示屏专用边框
	
	一层
	4.11㎡
	


UPS系统

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	使用部位
	数量
	品牌

	1
	UPS主机
	CHP3060KVA
	监控室
	1台
	航天柏克

	2
	免维护蓄电池
	12V120AH
	监控室
	128节
	

	3
	电池箱
	C-32
	监控室
	4台
	

	4
	操作台
	定制
	监控室
	5联
	

	5
	机柜42U
	NCB42-611-DFA
	监控室
	4台
	兰贝

	6
	PDU
	
	监控室
	4个
	

	7
	安装基础支架
	定制
	监控室
	4个
	

	8
	UPS配电箱
	定制
	监控室
	1台
	


4.安检系统

	序号
	品牌、型号、产品名称
	生产厂家
	数量
	备注

	1
	海康威视，ISD-SMG006，安检门
	海康威视
	3台
	

	2
	大华，DH-ISC-D109L，安检门
	浙江大华
	3台
	

	3
	大华，DH-ISC-M6550A，安检机
	浙江大华
	3台
	


二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）人员要求

驻点技术员

★（1）维保方需委派1名驻点技术员专职负责系统有关的所有设备的日常管理、维护、保修、升级等方面的工作，承担故障诊断和处理、运行状态监控、系统配置管理等职责，确保各项系统稳定运行，并做好有关月巡检统计报表工作。

（2）维保技术员应持有下列证书：

▲①特种作业操作证：驻点技术员须持有有效的低压电工作业或高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证（由应急管理部门颁发，可在https://cx.mem.gov.cn查询）。

▲②专业能力证明，应至少持有以下证书之一：

(1)安全防范系统安装维护员职业技能等级证书（职业编码：4-07-05-04）；

(2)智能楼宇管理员职业技能等级证书（职业编码：4-06-01-04）；

(3)网络与信息安全管理员（数据安全管理员）职业技能等级证书（职业编码：4-04-04-02）；

(4)工信部教考中心颁发的《安防系统工程师》《智能化系统工程师》《弱电系统工程师》中的任意一种。

上述职业技能等级证书须在http://osta.mohrss.gov.cn可查询，专项技术证书须在工信部教考中心官网可查询。

（须在投标文件技术部分中提供上述证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。）

（3）针对医院安防监控系统，维保方需提供整体的巡检服务方案、巡检服务计划、医院重点部位与重点区域安全技术防范；通过管理平台软件协助采购人建立并更新系统台账信息，完善相关档案资料，便于采购人管理与后期维保工作开展。

（4）针对医院安防监控系统维保服务，除驻点技术员外，维保方需明确售后服务团队、人员职能分工、运维人员考核管理方案及应急情况处置方案等。

（5）驻点技术员有不服从采购人管理、不履行驻点维保职责或采购人认为其无法承担驻点维保工作的，采购人有权要求更换人员，维保方需在收到采购人书面通知之日起1周内重新安排人员到位。

驻点技术员职责

（1）故障处理：根据监控中心值班人员反馈的问题，进行故障排除，并列出维修清单。

（2）日常保养：根据维护保养程序要求及维护保养操作规程对设备及系统开展日常保养工作。
（3）其他工作：驻点技术员服从并完成医院领导安排的其他维护工作；每周五应向采购人汇报当周各项工作完成情况。
▲（4）驻点服务时间：驻点技术员每周工作5个工作日，每日工作8小时，若法定节假日放3天及以上的，其间至少值班1天；周末及节假日期间，如遇突发事件需赶到医院应急处理的，应迅速赶往现场处理。如驻点技术员需请假的，应征得采购人同意，同时维保方应派人顶班。

（5）维保方应与所派驻点技术员订立合法有效的劳动合同或劳务合同，驻点技术员与采购人不存在劳动人事或劳务关系。驻点技术员的工薪、加班费、福利、保险等一切费用均由维保方承担。

▲（6）驻点技术员每季度免费为采购人监控值班人员进行系统操作培训，制定培训计划，考核方案等。

运维团队
★（1）除驻点技术员外，维保方还应组建至少3人的运维团队，负责应急维修、紧急故障处置、迎检等工作。

▲（2）运维团队中应至少配备1名持有高处安装、维护、拆除作业特种作业操作证的人员。
（须在投标文件技术部分中提供以上人员清单及加盖投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。）

（二）维修、更换或新增设备配件服务要求

维保方负责上述所有安防监控设备及整套系统的维护保养，保证该系统安全有效，有关技术规范应符合相关规定，项目维护范围包括：

▲（1）负责维保范围内所有设备系统中网络线材、电源线材、视频线材、PVC套管、设备支架、电源箱、电源、电源线插头、管扣、扎带、胶布、插座、水晶头、螺丝、VGA视频线、USB线、鼠标、键盘、转换器、拾音器、声光、电池、一键报警按钮等所有辅材和小配件的免费提供和施工安装、维修等。

▲（2）维保方应在合同生效后3日内提供以下设备及辅材作为应急备用件供采购人使用，维保结束后归采购人所有：①2000米超5类网线、②500米PVC套管、③5台8口千兆POE交换机、④11台400万像素半球摄像机、⑤8台400万像素枪式摄像机、⑥1台全彩全景枪球一体摄像机、⑦2块6T监控硬盘。（以上备用件包含在本次报价中）。所提供的辅材、设备应与采购人已有设备及系统对接、兼容，摄像机还应符合“备品备件技术要求表”的技术要求。维保期内，网线、套管等辅材用尽的应继续提供，其余设备用尽的由采购人另行采购。

（3）负责自行准备维保服务过程中所需的检测仪器、人字梯、螺丝刀、驻点服务办公电脑等设备器材工具。

（4）负责根据采购人需求对摄像机、报警器等设备的角度、清晰度等进行调整及树叶等遮挡物的清理；免费进行相关设备拆装、移位，新增监控点位，机房迁移施工及其他相关工作。

★（5）维保方应根据“备品备件技术要求表”所载的产品及技术要求准备常用备品备件，并在“备品备件报价表”中逐项报价。“备品备件报价表”为今后维修保养更换配件的价格参考，若采购人向维保方采购表中设备，按照维保方所报单价与市场价中的最低价予以结算。

（须在投标文件技术部分中提供“备品备件报价表”并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为无效投标。）

（6）备品备件技术要求表

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	400万半球摄像机
	清晰度不低于400万像素，支持H.264、H.265视频编码格式。

支持ONVIF、RTSP标准网络协议，须兼容医院现有海康威视iSecure综合安防管理平台，确保视频预览、录像存储、回放等基本功能正常；

供电方式：DC12V或POE；

防护等级不低于IP66；

尺寸与原设备基本一致，确保可原位安装。
	台
	3

	2
	400万枪式摄像机
	清晰度不低于400万像素，支持H.265/H.264编码；

支持ONVIF、RTSP标准网络协议，须兼容医院现有海康威视iSecure综合安防管理平台，确保视频预览、录像存储、回放等基本功能正常；

供电方式：DC12V或POE；

防护等级不低于IP66；

尺寸与原设备基本一致，确保可原位安装。
	台
	3

	3
	全彩全景枪球一体摄像机
	清晰度不低于400万像素，支持H.265/H.264编码格式；

支持ONVIF、RTSP标准网络协议，须兼容医院现有海康威视iSecure综合安防管理平台，确保视频预览、录像存储、回放等基本功能正常；
具备红外或全彩夜视功能，红外距离不低于100米；

防护等级不低于IP66；

尺寸、安装方式与原设备基本一致，确保可原位安装。
	台
	1

	4
	电源时序器
	8路及以上电源时序控制，支持远程控制。
	台
	1

	5
	机柜（含物联网主机）
	42U标准机柜（600mm×800mm×2000mm），静态载重不低于450公斤；

具备不少于2路RS485接口和1路RJ45网络接口；

集成物联网主机功能，支持接入温湿度、烟雾等环境传感器，具备异常告警功能；

与医院现有安防管理平台兼容。
	台
	1

	6
	高清解码器
	HD 1080P和720P解码；

提供HDMI、DVI、DP三种不同的接口，可同时进行2路输出；
	台
	1

	7
	电源
	DC12V/30A
	个
	5

	8
	光纤收发器
	单模千兆
	套
	3

	（若有未标注偏离范围的重量、尺寸、体积等，允许±1%偏离）


（7）备品备件报价表
	序号
	名称
	技术要求
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	400万半球摄像机
	
	
	
	台
	3
	
	

	2
	400万枪式摄像机
	
	
	
	台
	3
	
	

	3
	全彩全景枪球一体摄像机
	
	
	
	台
	1
	
	

	4
	电源时序器
	
	
	
	台
	1
	
	

	5
	机柜（含物联网主机）
	
	
	
	台
	1
	
	

	6
	高清解码器
	
	
	
	台
	1
	
	

	7
	电源
	
	
	
	个
	5
	
	

	8
	光纤收发器
	
	
	
	套
	3
	
	

	9
	合计
	
	


▲2. 如设备无法维修的，维保方应出具无法维修的检测报告，更换主要设备（如摄像机、交换机、核心交换机、硬盘录像机、解码器、显示器、网络存储服务器、电脑、报警主机、巡更棒、硬盘、安检门、安检机等）的采购费用由采购人负责，维保方应根据采购人需求负责提供设备品牌、型号并制定更换设备方案报价，如有型号升级变动应提前与院方进行沟通后再行采购。所有设备采购人有权自行采购，但维保方需免费负责安装调试并免费提供辅材。更换、修理、施工、安装调试设备过程中所产生的人工费用和辅材由维保方负责。更换的旧设备、零件必须返还以备查验。

▲3. 如采购人需新增设备的，设备采购费用由采购人负责，维保方应根据采购人需求负责提供设备品牌、型号并制定新增设备方案报价，价格不得高于市场价格收费，如有型号升级变动应该提前与院方进行沟通后再行采购。采购人有权自行采购，但维保方需免费负责施工安装调试，所产生的人工费用由维保方负责（涉及户外光纤线路更换、破路可按市场价格收费，室内施工安装由维保方免费负责）。

4. 维保方提供的设备、维修好的监控设备一律实行保修，保修期为6个月，新增、更换的监控设备保修期为12个月，在保修期内如因维修质量或配件质量问题造成采购人的机器再次出现故障，一律由维保方负责免费维修、更换。在选用设备、配件方面，严把质量关，从原厂或一级厂采购正品配件，杜绝假冒伪劣设备、配件的使用。

▲5. 维保方须确保维保范围内所有设备及软件系统在维保期内正常运行。因设备或系统故障导致无法正常使用，维保方自身无法解决的，由维保方负责协调设备原厂家或第三方技术服务公司上门解决，相关协调、服务、差旅、配件更换等一切费用均由维保方承担，采购人不再支付任何额外费用。维保方应对采购人提出的故障报修及时响应处理，设备检测、维修、更换的时间原则上不超过15个工作日。逾期未解决的，采购人有权委托第三方处理，所产生费用从应付维保方的款项中扣除。

（投标时须提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。）

★6. 维保期限内，如采购人新增监视频安防控设备或对原系统进行升级扩容的，维保方应免费将新增、升级的设备系统纳入维保范围内。

（三）突发事件应急响应要求及迎检要求

1. 维保方驻点技术员在接到故障信息反馈后，应按以下时限响应和处理：工作日的上班时间段，应在5分钟内响应，15分钟内到现场，1小时内解决一般故障；工作日的非上班时间段、周末及法定节假日，应在30分钟内响应，1小时内到现场，2小时内解决一般故障。设备损坏不能当场修复的，应及时使用备品、备件或备机等，确保视频监控及时修复。若遇特殊情况，需厂家提供技术和设备支持的，经采购人同意后可延长至48小时内或协商解决。

★2.如遇上级有关部门或公安（反恐）部门进行安全工作检查，维保方接到通知后（提前1天）必须派运维团队到场并保证采购人场所内安防视频监控系统的完好率达100%、控制点故障率≦5‰，各种安防设施及设备均可正常使用（故障正在报修处理过程中的除外）。

（四）维护施工安全措施要求

1. 维保方应加强对设备的日常巡检，发现故障立即予以处理，有较大故障或隐患的应及时通知采购人，积极抢修，时刻保证安防设施完好有效。

2. 进行系统维修时，需取得采购人同意方可检修，维保方所有工作人员必须统一佩戴胸牌或统一着装，做好安全防范工作，安全文明施工。

3. 维保方应承担所派遣维保人员的一切安全责任，购买相应保险，遵守操作规程，严格安全防护，严禁违规操作，涉及电气线路施工的，应持证上岗。所有设备安装应符合规范，尤其是位于室外、楼顶、走廊、大厅、过道等公共区域的设备，必须安装牢固，定期巡查，发现螺丝松动、脱落等问题立即加固处理。维保方应对维保期间发生的因安装施工、维保巡查、检测不到位造成的设备损坏、人身伤亡及财产损失承担法律责任（台风、地震、洪水等不可抗力因素除外），并保障采购人免于承担该等责任。

4. 视频安防监控录像资料为保密资料，维保方所派遣维保人员未经审批不得私自存储、拷贝、传播。

（五）维护保养程序要求

1. 合同签订后第1个月内：

（1）检测全院所有安防监控设备及系统，检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保设备功能良好，系统正常运行，并对已有的故障问题提出整改方案报采购人。

（2）负责对全院安防监控系统进行机房卫生清洁、设备除尘、标记识别、IP地址，摸排整理线路走向、摄像机点位、设备位置等，对所有设备、线路进行张贴标签标识，制定监控系统档案清单并报采购人存档。

2. 每月：月底前进行一次设备的巡检，并解决院方使用过程中的问题；配合院方安全检查工作，提供每月一次的定期信息服务；于次月第一周，将上月巡检抢修、维修、维护、保养记录表以书面形式（加盖公章）报送采购人存档。

3. 每个季度：对监控摄像机以及机房设备进行外部除尘、清洁，如解码器、流媒体服务器、监视器、硬盘录像机、存储服务器、交换机等，除尘需用干燥的清洁软布。

4. 每半年：检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保设备功能良好，系统正常运行。

5. 每年：全面检测所有视频安防监控系统，并出具年度检测报告，以书面形式（加盖公章）报送采购人存档。

（六）维保保养操作规程要求

1. 监控中心设备：主要包括监控操作台、主要专用机柜、解码器机柜、存储器机柜、服务器机柜、落地式机柜、机架、监视器等维护保养、除尘、连接线路，确保工作正常。

2. 监控系统运维服务：监控系统运维服务的设备主要包括摄像机、云台、监视器、硬盘录像机、解码器、系统线路等监控系统既有项目全部设备的维护保养。确保后端设备、系统控制功能、监视功能、云台转动、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过120秒。
对系统管线进行检查，防止虫鼠咬、人为损坏等使线路中断。

对每个监控布置点进行二次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏和人为破坏以及是否整洁。并做好巡检记录。如发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换。

对效果不好的摄像镜头及时调整好焦距、方向等，保证安装牢固，并由监控中心值班员确认符合安防使用要求。

外观维护：对监控摄像机、机房设备进行外部除尘、清洁，如解码器、流媒体服务器、监视器、硬盘录像机、存储服务器、交换机等。

设备连接线路的理线标识服务。

检查摄像机、供电电源、视频信号的接线，防止松动、脱落、生锈，保证每个摄像机与消控室正常连接。

检查所装摄像机的牢固情况，如有松动的，及时调整和固定，因外力因素出现位移的，应及时复位。

检查客户端浏览器访问系统加载及响应速度。

查看视频监控系统软件操作日志及错误日志。排查故障，预先发现问题。

检查硬盘录像机数据的完整性。

检查客户端程序访问系统加载及响应速度，功能操作加载及响应速度。

检测室内、室外摄像机、电梯专用摄像机图像，确保图像清晰、图像位置正确。

检测室外球机、控制键盘控制性能。

检测显示功能，确保单画面或多画面显示图像清晰、稳定。

检测录像功能，确保前端摄像机所摄图像记录的图像连续、稳定。

检测回放功能，确保回放图像与监视图像无明显差异。

保证总视频监控系统图像正常率不低于95%。

3. 门禁管理系统运维服务：包括读卡器、门禁控制器、出门按钮、系统线路等门禁既有项目全部设备的维护保养，确保出入口对象识别装置功能、控制及信息处理功能、报警功能、对讲电控门禁系统功能等工作正常。

门禁系统封闭管理的主要手段，它包括以下部分：门禁读卡器、门禁主机、门锁、IC卡等；

检查电控锁功能，确保工作正常，可防拆；

检查门开关状态；

检测应用系统的进程状态，应用系统数据对数据库资源的占用情况，运行日记和错误日记。

4. 电子巡更系统运维服务：包括楼层位置巡查点、巡查设备、巡查软件等电子巡查系统既有项目全部设备的维护保养，确保巡查点安装牢固，巡查设备可靠灵敏，巡查软件等工作正常。

5. 入侵报警系统运维服务：包括报警主机、门磁、一键报警按钮、红外对射、红外探测器等所有设备维护保养，确保声音报警提示、摄像机联动、弹窗报警等功能工作正常。

检查报警主机防区是否正常布防，故障检测是否存在误报判断；

检查室外红外对射的发射端与接收端之间的环境发生变化、有无树枝遮挡；

检查巡检测试门磁、一键报警触发联动是否生效；

检查监控中心的报警记录、报警状态、摄像机联动、弹窗报警、声音报警等功能是否正常；

6. 光纤网络系统：检查各监控设备连接线路、光纤网络等维护，保证线路正常，及时处理线路脱落、下垂、埋地线路裸露等情况，保证工作正常。

7. 屏幕显示系统：对检查监视器、LED拼接屏等设备进行除尘维护。

8. 背景音乐和紧急广播系统：检测广播播放功能，对其进行除尘、调试等维护工作，保证正常运行。

9. 安检系统服务：包括通道式X射线安全检查设备、通过式金属探测门、手持金属探测仪等所有安检设备及配套软件的维护保养，确保安检机图像清晰、无异常干扰，安检门灵敏度正常、报警功能可靠，设备运行稳定。
对安检机进行清洁保养，检查X射线发射器、探测器、传送带、铅门帘等核心部件，确保设备运行正常；

对安检门进行灵敏度测试和功能检查，确保探测精度及报警功能正常；

定期检查设备连接线路及电源，确保供电稳定、线路无破损

三、商务要求（均为不允许负偏离的实质性要求）

	序号
	类型
	要求

	1
	交付时间
	合同签订后15天内投入服务，服务有效期1年，
合同支付方式中的合同总金额为合同年总金额，若招标文件中有描述冲突的地方以此为准。

	2
	交付地点
	采购人指定地点

	3
	交付条件
	经采购人验收合格

	4
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	履约验收方式
	需完全满足招标文件、投标文件及采购合同的服务要求。

	6
	合同支付方式
	服务费按季度支付（每三个月为一结算周期），下一季度首月支付上一季度服务费用，单次支付金额根据甲方考核结果据实核定，最高不超过合同总金额的25%。乙方应在每季度服务期满后，向甲方提交付款申请、等额合规发票及以下完整请款资料：

本季度各月巡检及维修维护记录：包括每月巡检、抢修、维修、维护、保养记录表（需覆盖本季度内所有月份）；
（2）本季度培训资料：包括当季制定的培训计划、考核方案及培训记录；
（3）半年检测记录（如遇）：若本季度内包含半年检测节点，须提供该次检测记录，内容含各项技术参数、监控系统传输线路质量、故障隐患处理情况、使用级别设定等数据；
（4）年度检测报告（如已完成）：若本季度内已完成年度全面检测，须提供年度检测报告；
（5）最新系统档案清单：截至本季度末更新的安防监控系统档案清单（含设备位置、IP地址、线路走向等），如有变更应同步更新。

采购人在收到上述完整资料及发票后，于30日内支付当期费用。采购人可根据实际管理需要，要求中标人补充与付款审核相关的其他材料，补正期间不计入上述30日付款期限。中标人逾期提交资料或补件的，付款期限相应顺延。

	7
	履约保证金
	不缴纳


★其他商务要求：
（一）质量检查、考核

采购人按照招标文件、乙方的投标或响应文件及维保服务采购合同约定的服务内容及质量要求对乙方进行服务考核，并根据考核结果支付服务费用。具体如下：

维保方所派的维保技术员未符合约定资质的或未经采购人同意更换的，扣罚2000元/每人次；工作日期间，驻点技术员空岗的，扣罚50元/每人每小时。驻点技术员连续3次空岗或月度累计空岗达5次及以上的，采购人有权要求更换人员。

维保方未按照约定交付应急备用件的，按照未交付应急备用件的市场价扣罚维保方维保费。

遇突发事件时，维保方未在约定时间内赶往现场进行处理的，扣罚200元/每次；未按约定时间排除故障的，将视故障的大小及危害程度，扣罚维保方当月维保费的1%—10%/每项，采购人可委托他人进行故障维修，所发生的费用从应支付给维保方的款项中扣除；逾期响应累计5次及以上的，扣罚维保方当月维保费，采购人有权单方面解除合同。

采购人每月进行2—3次不定期检查，若检查发现3处及以上故障未在2天内（以收到采购人要求维修的指令时间起计算）解决的，视情况每次扣罚维保方当月维保费10%—20%；连续2月检查发现同一故障未处理的，扣罚维保方当月维保费20%/每项，采购人有权单方面解除合同；维保方未按约定进行其他检查、检测、维护保养工作的，视情况扣罚维保方当月维保费5%—20%；设备完好率低于95%的，每低于1个百分点扣罚当月维保费的1%。
维保方经初次提醒未按约定提交月度记录表的，扣罚1000元/次；若相关行政部门判定提供虚假材料的，扣罚维保方当月维保费，采购人有权单方面解除合同。

维保方未按招标文件要求建立安防监控设施系统档案清单、年度检测报告的，视情况每次扣罚维保方当月维保费10%—20%；若相关行政部门判定提供虚假材料的，扣罚维保方当月维保费，采购人有权单方面解除合同。

遇上级有关部门或公安（反恐）部门检查，并提前1天及以上告知，维保方未能实现采购人安防视频监控系统及设备等达到约定迎检要求的，视情况扣罚维保方当月维保费的10%—50%/每次，后续的一切整改费用（含原约定由采购人提供的材料设备）及造成的损失由维保方承担；连续2次上级检查发现同一故障未处理的，扣罚维保方当月维保费的20%/每项，采购人有权单方面解除合同。

如采购人遇医疗纠纷、治安刑事案件等突发事件时，需调取、拷贝视频监控录像而无法实现的，扣罚维保方当月维保费10%—50%/每次。

注：采购人解除合同的，维保方应按合同总金额的20%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

（二）违约责任

在维保服务过程中如因维保方原因导致安防视频监控设备系统损毁（坏）的，维保方应承担由此给采购人造成的经济损失及相应法律责任。因维修保养过程中的错误操作导致的零配件损坏由维保方负责。安防视频监控设施的零配件应按产品说明书规定的使用年限定期更换。没有及时更换的，由此产生的责任由维保方承担。

维保合同签订后，维保方以任何理由拒绝进行正式维保，采购人有权单方面解除合同。

如发现维保方私自拷贝、存储、传播视频安防监控录像资料等，采购人有权单方面解除合同，并追究维保方及相关人员的法律责任。

如维保方的维护质量无法达到采购人的要求或相关规定，造成采购人重大事故的，采购人有权单方面解除合同。
注：采购人解除合同的，维保方应按合同总金额的20%支付违约金，还应赔偿给采购人造成的损失。

（三）争议解决

双方如因履行本项目发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第（1）种方式解决：

（1）将争议提交采购人所在地人民法院解决；

（2）将争议提交福建省仲裁委员会解决。

受理法院向双方送达诉讼材料，以双方在本项目预留联系地址为准，自诉讼材料寄出三日起视为送达收件方。本项目执行过程中，如中标人违约，则应当赔偿采购人所遭受的损失并承担采购人主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用。
四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律法规和规章强制性规定执行。

2.其他：无

采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素设置如下：
价格项（F1×A1）满分为15分
 F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。
技术项（F2×A2）满分为79分

	项目
	分值
	描述

	技术响应
	58
	根据各投标人对“二、技术和服务要求”的响应情况由评委进行评议（需提供技术和服务要求响应表）：投标人完全响应投标文件要求的得58分，带“★”条款为实质性技术指标不允许负偏离，否则投标无效；带“▲”条款的重要技术指标项（共10项），每负偏离一项扣2分；未带符号的一般技术指标项（共38项），每负偏离一项扣1分；正偏离均不加分。

	人员资质
	2
	（1）投标人为本项目投入的运维团队人员中，至少1名具有建筑智能化安装工（机房、电源工程）职业资格证书或低压电工作业特种作业操作证的得2分。须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。该名人员不得同时用于本评分项第（2）项、第（3）项的计分。

	
	2
	（2）投标人为本项目投入的运维团队人员中，至少1名具有建筑智能化安装工（安防）职业资格证书或安全防范系统安装维护员职业技能等级证书的得2分。须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。该名人员不得同时用于本评分项第（1）项、第（2）项的计分。

	
	2
	（3）投标人为本项目运维团队人员中，至少1名具有建筑智能化安装工（智能化系统运营维护）职业资格证书或智能楼宇管理员职业技能等级证书的得2分。须提供上述有效证书复印件及投标人在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月为其缴纳社会保险的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。该名人员不得同时用于本评分项第（2）项、第（3）项的计分。

	备品备件价格
	3
	根据各投标人提供的备品备件报价总价，由评委进行评议：报价最低的得3分，报价最高的得1分，其余的得2分。

	总体方案
	3
	根据投标文件要求及投标人提供的总体服务方案，进行综合评审：投标人所提供的方案完整可行，针对性、可操作性、完全契合本项目实际需求的得3分；方案基本完整可行，较契合本项目实际需求，具备操作性的得2.6分；方案编制内容简单，能基本满足采购需求和项目实施的得2.4分；未提供或提供但不能满足采购需求的服务方案不得分。

	突发事件应急处置方案
	3
	根据投标文件要求及投标人提供的突发事件应急处置方案，进行综合评审：投标人所提供的方案完整可行，针对性、可操作性、完全契合本项目实际需求的得3分；方案基本完整可行，较契合本项目实际需求，具备操作性的得2.6分；方案编制内容简单，能基本满足采购需求和项目实施的得2.4分；未提供或提供但不能满足采购需求的服务方案不得分。

	日常巡查方案
	3
	根据投标文件要求及投标人提供的日常巡查方案，进行综合评审：投标人所提供的方案完整可行，针对性、可操作性、完全契合本项目实际需求的得3分；方案基本完整可行，较契合本项目实际需求，具备操作性的得2.6分；方案编制内容简单，能基本满足采购需求和项目实施的得2.4分；未提供或提供但不能满足采购需求的服务方案不得分。

	培训计划
	3
	根据投标文件要求及投标人提供的培训计划，进行综合评审：投标人所提供的方案完整可行，针对性、可操作性、完全契合本项目实际需求的得3分；方案基本完整可行，较契合本项目实际需求，具备操作性的得2.6分；方案编制内容简单，能基本满足采购需求和项目实施的得2.4分；未提供或提供但不能满足采购需求的服务方案不得分。


商务项（F3×A3）满分为6分

	项目
	分值
	描述

	业绩
	3
	投标人提供自2023年1月1日至本次投标截止文件递交截止时间（日期以合同签订为准）止，投标人所完成的与本项目同类视频安防监控设施维保服务的业绩情况，每提供一份完整的业绩得1分，满分3分。

须提供项目的中标公告（提供相关网站中标（成交）的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件，以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），未提供或提供不全的不得分。

“业绩”“满意度评价”提供同一项目的不重复得分。

	满意度评价
	3
	投标人提供自2023年1月1日至本次投标截止时间（日期以评价时间为准）止，由业主单位对投标人已完成的与本项目同类视频安防监控设施维保服务的满意度评价情况，每提供一份评价为优秀（或评价为“满意”或“90分以上”）的得1分，满分3分。

须提供项目的中标公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件、满意度评价表复印件并加盖投标人公章（原件备查），未提供或提供不全的不得分。

“业绩”“满意度评价”提供同一项目的不重复得分。


一、投标书
致：福建省肿瘤医院
1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
附件：报价清单
投标人（盖章）： 
单位地址： 
法定代表人（签字或盖章）：
邮政编码：         
电话：       
传真：  
开户银行名称： 
开户银行帐号： 
开户银行地址：
开户银行电话： 
日期：   年   月    日
附件：投标报价清单
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、投标委托代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
投标人（盖章）：   
年   月  日
三、投标承诺书
我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。
我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：
投标人代表签字：
日期：     年    月   日
四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料
